**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 9 декабря 2014 года № 996н**

**Об утверждении**[**особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах**](http://www.26-2.ru/npd/doc/docid/420240103/modid/99#XA00LTK2M0)

В соответствии с [частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/401abe70-7b73-48f9-9b5b-9c14b20bbc21) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст.6991; 2014, № 26, ст.3366) и[пунктом 13 перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/b57633bb-4f1e-4bc7-bd41-7e2ec99e1808), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 290](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/349dfe9e-9449-4573-85d0-01b9950eb40e) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 17, ст.2056),приказываю:Утвердить по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, согласно [приложению](http://www.26-2.ru/npd/doc/docid/420240103/modid/99#XA00LTK2M0).

Министр  
М.А.Топилин

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
16 марта 2015 года,  
регистрационный № 36445

Приложение  
к приказу  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 9 декабря 2014 года № 996н

**Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах**

1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах (далее соответственно - работники, рабочие места), осуществляется в соответствии с [Методикой проведения специальной оценки условий труда](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/19a763c8-a929-4ef4-85e0-ec17750fb557)http://www.1jur.ru/system/content/feature/image/574142/с учетом настоящих Особенностей.

http://www.1jur.ru/system/content/feature/image/574142/Утверждена [приказом Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/00d7776e-cd04-4417-aab4-443f72431835) (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 года № 31689).

2. Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах должны соблюдать следующие обязательные для допуска на данные рабочие места требования и условия:

а) проходить обязательный медицинский осмотр в соответствии с пунктом 12 [перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/4359e290-83ac-4d5c-8011-687ecdeeaa74)http://www.1jur.ru/system/content/feature/image/575999/, с получением заключительного акта об отсутствии противопоказаний для работы на подземных работах;

http://www.1jur.ru/system/content/feature/image/575999/Утвержден [приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/55037015-be3f-4b95-a7e5-008b3e40c913) (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 года № 22111), с изменениями, внесенными [приказом Минздрава России от 15 мая 2013 года № 296н](http://www.26-2.ru/npd/doc/guid/0e2517d5-7aaf-42d7-8ef0-3aeccd5e1c6b) (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 года № 28970).

б) проходить специальный инструктаж, обязательный перед спуском в шахту, с проверкой навыков применения самоспасателей и других средств индивидуальной защиты;

в) спускаться в шахту и перемещаться по горным выработкам только в сопровождении уполномоченного лица работодателя (заказчика);

г) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов под контролем уполномоченного лица работодателя (заказчика).

3. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в подземных выработках шахт, опасных по газу, должны применяться средства измерений в рудничном искробезопасном исполнении.В случае невозможности применения средств измерений в рудничном искробезопасном исполнении при проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в подземных выработках шахт, опасных по газу, необходимо обеспечить контроль содержания метана в воздухе, максимальная концентрация которого не должна превышать 1%, с использованием индивидуальных автоматических приборов.